**实验室危险废物搬运规范**

**一、着装**

须穿长衣、长裤、能把脚全封闭包裹的平底鞋，鞋底需防滑。

**二、防护手套**

配戴长度大于32cm、防酸碱、耐腐蚀手套

**三、搬运注意事项**

**1、原则**

（1）完全服从搬运现场负责人的指挥；

（2）一旦发现问题，立即停止搬运，并立即报告现场负责人。

（3）搬运人员要自行注意安全，搬运整个过程不能吸烟或者接触潜在火源， 搬运过程中不能饮、食。

**2、搬运前**

检查实验室危险废物包装是否密封严实，检查废液桶内、外盖是否旋紧，是否泄漏、废液桶手柄是否牢固、废液桶是否变形、内压是否过大（如桶壁膨胀），需提前确保废液桶在搬运过程中的安全，固废包装是否破损。

**3、搬运过程中**

必须做到轻拿、轻放，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。途经学生及人群密集地点需谨慎小心，如乘坐电梯应尽量让其他人先行，防止电梯内部拥挤。

**4、废物称重**

（1）检查电子秤是否稳固；

（2）确保被称物体重量在电子秤的量程内；

（3）废液桶不能叠放，固废包装可以根据情况叠放，但最高不超过2层；

（4）确保被称物体在电子秤上放稳后，方可把手拿开。

（5）防止腐蚀性物质直接接触电子秤。

**5、废物上车**

（1）废液桶首先上车，桶必须码放整齐，尽量不要叠放；若废液桶太多、空间不够，可以在征得现场负责人同意的情况下叠放废液桶，但最高不超过二层；

（2）固废包装物尽量在车内贴箱底摆放；若废物太多、无足够空间，在征得现场负责人同意的情况下，可以适量叠放在废液桶上；

（3）废物摆放必须紧固严实，确保在运输过程中不会倾倒。

**四、 搬运后的个人卫生**

（1）全部废物搬运上车后，脱去防护手套，放置废物处置公司转运车上指定地点；

（2）清洗双手，更换工作用的衣服和鞋子。

**五、应急处置**

一旦发生事故，严格按《重庆大学实验室化学危险品事故应急处置预案》执行。